HBM Lariks Overkapping CALCULATOR 
300x300cm

Houtconstructie
Aanbouw
•	2 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
•	7 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
•	3 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
•	2 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
•	10 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
•	1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
•	12 tellerkop houtschroeven (8x80 mm)
•	8 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Vrijstaand
•	4 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
•	7 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
•	4 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
•	4 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
•	10 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
•	1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
•	18 tellerkop houtschroeven (8x80 mm)
•	8 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Dakbedekking
Geen
Polycarbonaat 16 mm helder
•	3x 	Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x3000 mm helder
•	2x 	Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
•	2x 	Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
•	3x 	Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
•	4x 	Afsluitplaatje (wit)

Polycarbonaat 16 mm opaal
•	3x 	Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x3000 mm opaal
•	2x 	Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
•	2x 	Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
•	3x 	Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
•	4x 	Afsluitplaatje (wit)

Vezelcementplaten zwart
•	3x 	Cemfort vezelcement golfplaat 305x110cm zwart
•	27x	Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk

EPDM/Dakleer Aanbouw
•	3x 	Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
•	2x 	Dakleer app 470 k14 500x100cm
•	1x 	Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
•	4x	Aluminium daktrim 45x45x2500mm

EPDM/Dakleer Vrijstaand
•	3x 	Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
•	2x 	Dakleer app 470 k14 500x100cm
•	1x 	Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
•	5x	Aluminium daktrim 45x45x2500mm

Fundering

Aanbouw
Betonpoer met stelplaat grijs
•	2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs
Betonpoer met stelplaat antraciet
•	2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet
Vloerpaalhouder verstelbaar
•	2x Vloerpaalhouder verstelbaar
Palensteun verzinkt
•	2x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm

Vrijstaand
Betonpoer met stelplaat grijs
•	4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs
Betonpoer met stelplaat antraciet
•	4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet
Vloerpaalhouder verstelbaar
•	4x Vloerpaalhouder verstelbaar
Palensteun verzinkt
•	4x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm