HBM Lariks Overkapping ZWART 
600x400cm

Houtconstructie
Aanbouw
•	3 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
•	13 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
•	4 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
•	2 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
•	2 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
•	4 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
•	22 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
•	1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
•	16 tellerkop houtschroeven (8.0x80 mm)
•	16 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)
Vrijstaand
•	6 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
•	13 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
•	4 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
•	2 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
•	4 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
•	8 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
•	22 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
•	1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
•	24 tellerkop houtschroeven (8.0x80 mm)
•	16 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Dakbedekking
Geen
Polycarbonaat 16 mm helder
•	6x 	Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x4000 mm helder
•	5x 	Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
•	2x 	Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
•	6x 	Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
•	7x 	Afsluitplaatje (wit)
Polycarbonaat 16 mm opaal
•	6x 	Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x4000 mm opaal
•	5x 	Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
•	2x 	Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 4 m
•	6x 	Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
•	7x 	Afsluitplaatje (wit)
Vezelcementplaten zwart
•	12x 	cemfort vezelcement golfplaat 214x110cm zwart
•	72x	Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk

Golfplaten helder
•	12x 	Polycarbonaat golfplaat glashelder 214x110cm 
•	72x	Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk
•	72x	Afstandhouder

EPDM/Dakleer aanbouw
•	8x 	Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
•	4x 	Dakleer app 470 k14 600x100cm
•	1x 	Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
•	6x	Aluminium daktrim 45x45x2500mm

EPDM/Dakleer vrijstaand
•	8x 	Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
•	4x 	Dakleer app 470 k14 600x100cm
•	1x 	Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
•	8x	Aluminium daktrim 45x45x2500mm

Fundering
Aanbouw
Betonpoer met stelplaat grijs
•	3x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs
Betonpoer met stelplaat antraciet
•	3x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet
Vloerpaalhouder verstelbaar
•	3x Vloerpaalhouder verstelbaar
Palensteun verzinkt
•	3x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm

Vrijstaand
Betonpoer met stelplaat grijs
•	6x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs
Betonpoer met stelplaat antraciet
•	6x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet
Vloerpaalhouder verstelbaar
•	6x Vloerpaalhouder verstelbaar
Palensteun verzinkt
•	6x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm