HBM Lariks Overkapping CALCULATOR

# **400x300cm**

## Houtconstructie

**Aanbouw**

* 2 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
* 10 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
* 2 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
* 4 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
* 1 lariks/douglas plank fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
* 14 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
* 1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
* 12 tellerkop houtschroeven (6.0x80 mm)
* 14 tellerkop houtschroeven (8.0x120 mm)

**Vrijstaand**

* 4 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
* 11 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x300 cm)
* 2 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
* 4 lariks/douglas planken fijnbezaagd (2.2x20x300 cm)
* 2 lariks/douglas plank fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
* 14 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
* 1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
* 18 tellerkop houtschroeven (6.0x80 mm)
* 14 tellerkop houtschroeven (8.0x120 mm)

## Dakbedekking

**Geen**

**Golfplaten helder**

* 4x Polycarbonaat golfplaat glashelder 305x110cm
* 60x Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk
* 60x Guttanit afstandhouder t.b.v. polycarbonaat/vezelcement golfplaten

**Polycarbonaat 16 mm helder**

* 4x Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x3000 mm helder
* 3x Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
* 2x Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
* 4x Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
* 5x Afsluitplaatje (wit)

**Polycarbonaat 16 mm opaal**

* 4x Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x3000 mm opaal
* 3x Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
* 2x Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 3,0 m
* 4x Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
* 5x Afsluitplaatje (wit)

**Vezelcementplaten zwart**

* 4x Humanit vezelcement golfplaat 305x110cm zwart
* 36x Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk

**EPDM/Dakleer**

* 4x Radiate pine underlayment 244x122 18mm
* 3x Dakleer app 470 k14 500x100cm
* 1x Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
* 6x Aluminium daktrim 45x45x2500mm

## Fundering

***Aanbouw***

**Betonpoer met stelplaat grijs**

* 2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs

**Betonpoer met stelplaat antraciet**

* 2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet

**Vloerpaalhouder verstelbaar**

* 2x Vloerpaalhouder verstelbaar

**Palensteun verzinkt**

* 2x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm

***Vrijstaand***

**Betonpoer met stelplaat grijs**

* 4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs

**Betonpoer met stelplaat antraciet**

* 4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet

**Vloerpaalhouder verstelbaar**

* 4x Vloerpaalhouder verstelbaar

**Palensteun verzinkt**

* 4x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm