HBM Lariks Overkapping GROEN 
400x250cm

Houtconstructie
Aanbouw
•	2 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
•	5 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x500 cm) 
•	2 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
•	1 plank fijnbezaagd (2.2x20x500 cm)
•	1 plank fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
•	2 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
•	14 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
•	1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
•	12 tellerkop houtschroeven (8x80 mm)
•	14 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Vrijstaand
•	4 lariks/douglas palen fijnbezaagd (15x15x300 cm)
•	5 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x500 cm) 
•	2 lariks/douglas balken fijnbezaagd (5x15x400 cm)
•	1 planken fijnbezaagd (2.2x20x500 cm)
•	2 plank fijnbezaagd (2.2x20x400 cm)
•	4 lariks/douglas schoren (5x15x70cm)
•	14 regeldragers (verzinkt, 50 mm)
•	1 doos houtschroeven (200 stuks, 4.0x40 mm)
•	18 tellerkop houtschroeven (8x80 mm)
•	14 tellerkop houtschroeven (8.0x140 mm)

Dakbedekking
Geen
Polycarbonaat 16 mm helder
•	4x 	Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x2500 mm helder
•	3x 	Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
•	2x 	Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
•	4x 	Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
•	5x 	Afsluitplaatje (wit) met schroeven

Polycarbonaat 16 mm opaal
•	4x 	Polycarbonaat LL X-structuur 16x980x2500 mm opaal
•	3x 	Aluminium tussenprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
•	2x 	Aluminium zijprofiel incl. PVC afd.strip en rubber, 2,5 m
•	4x 	Aluminium condensprofiel 16mm, brute, 980 mm
•	5x 	Afsluitplaatje (wit) met schroeven

Vezelcementplaten zwart
•	4x 	Cemfort vezelcement golfplaat 275x110cm zwart
•	36x	Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk

Golfplaten helder
•	4x 	Polycarbonaat golfplaat 275x110cm 
•	36x	Golfplaatschroeven vezelcement golfplaten RVS 6.5x130mm per stuk
•	36x	Afstandhouder

EPDM/Dakleer aanbouw
•	4x 	Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
•	2x 	Dakleer app 470 k14 600x100cm
•	1x 	Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
•	4x	Aluminium daktrim 45x45x2500mm

EPDM/Dakleer vrijstaand
•	4x 	Elliottis pine underlayment 244x122 18mm
•	2x 	Dakleer app 470 k14 600x100cm
•	1x 	Onderuitloop lood 70mm / 30 cm
•	6x	Aluminium daktrim 45x45x2500mm

Fundering

Aanbouw
Betonpoer met stelplaat grijs
•	2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs
Betonpoer met stelplaat antraciet
•	2x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet
Vloerpaalhouder verstelbaar
•	2x Vloerpaalhouder verstelbaar
Palensteun verzinkt
•	2x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm

Vrijstaand
Betonpoer met stelplaat grijs
•	4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm grijs
Betonpoer met stelplaat antraciet
•	4x Betonpoer met stelplaat 18/15x50cm antraciet
Vloerpaalhouder verstelbaar
•	4x Vloerpaalhouder verstelbaar
Palensteun verzinkt
•	4x Palensteun verzinkt 150 x 150 x 900 mm